Stavebně-technický popis jednotlivých objektu :

03-15-01	Janovice - kasárna	
Čís. SO	Název SO	Popis SO	Stavebně technický stav	
1	Čerpací stanice tech.vody č.48	Zděný,1 podl.obj.sedl.střecha	dobrý	
2	VZK č.2	Zděný, 3 podl.obj.sedl střecha	Havarijní, nutná rekonstrukce	
4	Čerpací stanice č.3	Zděný, 2 podl.obj.sedl.střecha	dobrý	
6	Ubikace U1 č.4	Zděný, 4 podl.obj.sedl.střecha	½ obj.dobrý,1/2 dožilý stav	
7	Ubikace U2 č.5	Zděný, 4 podl.obj.sedl.střecha	2/3 obj. dobrý, 1/3 dožilý stav	
8	Dílny výzbrojní č.6	Zděný,1 podl.obj.sedl.střecha	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
9	Sklad výstrojní č.18	Zděný, 2 podl.obj.sedl.střecha	dobrý	
10	Trafostanice č.7	Zděný,1 podl.obj.rovná střecha	dobrý	
11	Garáže č.8	Zděný,1 podl.obj.sedl.střecha	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
12	Garáže č.9	Zděný,1 podl.obj.sedl.střecha	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
13	KTS č.10	Zděný,1 podl.obj.sedl.střecha	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
14	PHM sklad nadzemní č.61	Zděný,1 podl.obj.ploch.střecha	Vyhovující, potřebná oprava	
15	PHM sklad nadzemní č.11/1	Zděný,1 podl.obj.ploch.střecha	Vyhovující, potřebná oprava	
16	PHM sklad podzemní č.11/2	Ocelové nádrže	Vyhovující, potřebná oprava	
17	Mycí dvojmůstek č.60	ŽB rampy a nádrže	Dobrý 	
18	TOV č.12	Zděný,1 podl.obj.sedl.střecha	Vyhovující, potřebná oprava	
19	Garáže č.13	ŽB konstr.část.zděná,rovná stř.	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
20	Garáže č.14	ŽB konstr.část.zděná,rovná stř	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
21	Garáže č.15	ŽB konstr.,rovná střecha	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
22	Učební blok č.20	Zděný, 2 podl.obj.sedl.střecha	Vyhovující, potřebná oprava	
23	Strážnice - věznice č.19	Zděný, 2 podl.obj.sedl.střecha	Velmi dobrý	
24	Kuchyně mužstva č.21	Zděný, 3 podl.obj.sedl střecha	Velmi dobrý	
25	Sklad č.17	Zděný, 2 podl.obj.sedl.střecha	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
26	Požární zbrojnice č.16	Zděný, 2 podl.obj.sedl.střecha	Velmi dobrý	
28	Psinec č.62	Zděný,1 podl.obj.sedl.střecha	Vyhovující, potřebná oprava	
29	Sklad, garáže č.22	Zděný,1 podl.obj.sedl.střecha	Vyhovující, potřebná oprava	
30	Trafostanice č.23	Zděný,1 podl.obj.rovná střecha	dobrý	
31	Ubikace č.24	Zděný, 2 podl.obj.sedl.střecha	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
32	Ošetřovna č.25	Zděný, 3 podl.obj.sedl střecha	Havarijní, nutná rekonstrukce	
33	Ubikace U3 č.26	Zděný, 4 podl.obj.sedl.střecha	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
34	Dílny PS č.45	Zděný,1 podl.obj.sedl.střecha	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
35	Sklady, kanceláře PS č.46	Zděný,1 podl.obj.sedl.střecha	Velmi dobrý	
37	Sklad č.51	Zděný,1 podl.obj.sedl.střecha	Havarijní, nutná rekonstrukce	
38	Garáže č.37	ŽB skořep.konstrukce	Vyhovující, potřebná oprava	
39	Garáže č.36	ŽB skořep.konstrukce	Vyhovující, potřebná oprava	
40	Garáže č.35	ŽB skořep.konstrukce	Vyhovující, potřebná oprava	
42	TOV č.34	Zděný, ŽB,1 podl.obj.sedl.stře	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
43	Garáže Jeseník č.58	Ocelo. konstrukce, sedl.střecha	Dobrý, výměna vrat,oken	
44	Garáže Jeseník č.57	Ocelo. konstrukce, sedl.střecha	Dobrý, výměna vrat,oken	
45	Garáže č.39	ŽB skořep.konstrukce	Vyhovující, potřebná oprava	
46	PHM přístřešek č.53	Po provedené demolici	-	
47	Mycí dvojmůstek č.59	ŽB rampy a nádrže	Velmi dobrý	
48	PHM sklad nadzemní č.42	Zděný,1 podl.obj.ploch.střecha	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
49	PHM sklad podzemní	Ocelové nádrže	Havarijní stav – mimo provoz	
50	Garáže č.38	ŽB skořep.konstrukce	Vyhovující, potřebná oprava	
51	Garáže č.41	ŽB skořep.konstrukce	Vyhovující, potřebná oprava	
52	Tělocvična č.29	Zděný, 2 podl.obj.sedl.střecha	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
53	Tovární komín	Zděný	demolice	
54	AKU č.55	Zděný,1 podl.obj.plochá střech	Vyhovující, potřebná oprava	
55	Dozorčí parku + koupelna č.47	Zděný,1 podl.obj.plochá střech	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
56	Prádelna,sklad č.28	Zděný, 2 podl.obj.sedl.střecha	Vyhovující, potřebná oprava	
57	Ubikace U4 č.27	Zděný, 4 podl.obj.sedl.střecha	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
58	Knihovna, klub č.43	Zděný, 1 podl.obj.sedl.střecha	2/3velmi dobrý,1/3 dok.oprav	
59	Velitelská budova č.32	Zděný, 3 podl.obj.sedl.střecha	Velmi dobrý	
60	Ubikace č.44	Zděný, 1 podl.obj.sedl.střecha	Velmi dobrý	
61	DKV, DP č.1	Zděný, 1 podl.obj.sedl.střecha	Velmi dobrý	
63	Oplocení plné	Vnější oplocení areálu	50% nové dirickx	
64	Oplocení pletivo	Vnitřní oplocení autoparků	Vyhovující, potřebná oprava	
65	Nástupiště	Plocha živice před b.č.4,5	Vyhovující, potřebná oprava	
66	Nástupiště živice	Plocha živice před b.č.26,27	Dobrý	
67	Plochy odstavné - živice	Plochy autoparků živice	Vyhovující, potřebná oprava	
68	Plochy odstavné panelové	Plochy autoparků panely	Vyhovující, potřebná oprava	
69	Komunikace betonová	Komunikace autoparků	Vyhovující, potřebná oprava	
70	Komunikace živičná	Komunikace živičné areál kas.	Dobrý, drobné opravy	
71	Plocha pod přetlakovou halou	Živičná plocha	Dobrý	
72	Výsadkové cvičiště 	Po provedené demolici	-	
73	Překážková dráha	Zděné, dřevěné,kovové překáž.	Vyhovující, potřebná oprava	
74	Překážková dráha	Zděné, dřevěné,kovové překáž.	Vyhovující, potřebná oprava	
75	Malorážková střelnice	Dřevěné, kovové konstrukce	Vyhovující, potřebná oprava	
78	Studna	Zděná studna spodní tech. vody	Dobrý 	
79	Rozvod vody	Polyetylen, PVC,ocel	80% rozvody nové	
80	Kanalizace	Kamenina, beton. roury	Vyhovující, potřebná oprava	
83	Kabeláž silnoproudu	Kabelové rozvody areálu	Dobrý, drobné opravy	
84	Kabeláž silnoproudu VN	Připojení 2 trafostanic	Dobrý, drobné opravy	
85	Venkovní osvětlení	Výbojk.osvětlení, ocel.stožáry	Dobrý, drobné opravy	
87	Vodojem	Zděný, ŽB zásobník vody	Nepotřebný, demolice	
88	ČOV č.63	Zděné a ŽB objekty	Velmi dobrý	
89	Strojovna k mycímu můstku č.64	Zděný,1 podl.obj.ploch střecha	Vyhovující, potřebná oprava	
90	Strojovna k mycímu můstku č.65	Zděný,1 podl.obj.ploch střecha	Vyhovující, potřebná oprava	
91	PDA č.66	Zděný,1 podl.obj.ploch střecha	Vyhovující, potřebná oprava	
92	Sklad PS č.67	Zděný, 1 podl.obj.sedl.střecha	Velmi dobrý	
94	PHM nádrže podzemní č.11	Ocelové nádrže	Vyhovující, potřebná oprava	
98	Sklad Čejka I. Č.71	ŽB skořep.konstrukce	Dobrý, drobné opravy	
99	Sklad Čejka II. Č.72	ŽB skořep.konstrukce	Dobrý, drobné opravy	
100	Parkoviště živičné	Živice u pos.ubytovny	Velmi dobrý	
101	Tribuna č.73	Zděný,1 podl.obj.ploch střecha	Velmi dobrý	
102	Ubytovna č.74	Zděný, 5 podl.obj.ploch.střecha	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
103	Palivové hospod.sklad PHM č.75	Zděný,1 podl.obj.ploch střecha	Dobrý	
104	PHM sklad podzemní č.76	Laminátové nádrže	Dobrý	
105	ESO přístřešek 18 stání č.77	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobrý	
107	Indikační vrty	Ocelové potrubí	Dobrý	
108	BVT z kotelny K1- IV 308	Bezkanálový rozvod tepla	Velmi dobrý	
109	Dispečerské rozvody-IV 308	Slabopr. rozvody, přenos dat	Velmi dobrý	
110	STL plynovod - IV 308	Plastové rozvody plynu	Velmi dobrý	
111	Lapák tuku - IV 721	Plast. nádoba podzemní u KM	Velmi dobrý	
112	Lapák škrobu - IV 721	Plast. nádoba podzemní u KM	Velmi dobrý	
113	Čerpací šachta - IV 721	ŽB šachta spodní vody u KM	Velmi dobrý	
114	Kotelna K3	Ocelová a zděná konstrukce	Velmi dobrý	
201	Strážnice č.1	Zděný,1 podl.obj.ploch střecha	Vyhovující, potřebná oprava	
203	Mytí podvozků č.2	Brodiště + zděný prov.objekt	Vyhovující, potřebná oprava	
204	Krytá mycí plocha č.3	ŽB+zděný 1podl.obj.sedl.stře.	Velmi dobrý	
205	Garážový přístřešek č.4	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
206	Garážový přístřešek č.5	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
207	Garážový přístřešek č.6	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
208	Garážový přístřešek č.7	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
209	Garážový přístřešek č.8	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
210	Garážový přístřešek č.9	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
211	Garáž temperovaná č.10	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobrý,výměna vrat,el.instal.	
212	Garáž temperovaná č.11	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobrý,výměna vrat,el.instal.	
213	Garáž temperovaná č.12	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobrý,výměna vrat,el.instal.	
214	Garáž temperovaná č.13	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobrý,výměna vrat,el.instal.	
215	Garáž netemperovaná č.14	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobrý,výměna vrat,el.instal.	
216	Garáž temperovaná č.15	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobrý,výměna vrat,el.instal.	
217	Garáž temperovaná č.16	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobrý,výměna vrat,el.instal.	
218	Garáž netemperovaná č.17	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobrý,výměna vrat,el.instal.	
219	Garážový přístřešek č.18	ŽB konstr.sedlová střecha	Dobrý,výměna vrat,el.instal.	
220	Sklad č.19	ŽB+zděný 1podl.obj.sedl.stře.	Velmi dobrý	
221	TOV č.20	ŽB+zděný 1podl.obj.ploch.stře.	Vyhovující, potřebná oprava	
222	PHM kiosek č.21	Zděný 1podl.obj.ploch.střecha	Vyhovující, potřebná oprava	
223	Učební blok č.22	Zděný 2 podl.obj.ploch.střecha	Dobrý,dokončit stav.úpravy	
224	PHM sklad podzemní č.23	Ocelové nádrže	Dobrý	
225	Komunikace	Komunikace živičné areál aut.	Dobrý, drobné opravy	
226	Vodovod	Ocelové a litinové potrubí	Vyhovující, potřebná oprava	
227	Kanalizace	Betonové a kameninové potrub	Dobrý, drobné opravy	
228	Venkovní osvětlení	Výbojk.osvětlení, ocel.stožáry	1/3 po opravě,2/3 oprava	
229	Teplovody	Nefunkční po teplofikaci	Demolice 	
230	Topný kanál a odvodnění	Nefunkční po teplofikaci	Demolice 	
231	Oplocení vnitřní	Betonové sloupky,desky	Dobrý	
232	Oplocení vnější	Betonové sloupky, pletivo	Vyhovující, potřebná oprava	
233	Sdělovací rozvody	Slaboproudé rozvody 	Velmi dobrý	
234	Přeložka polní cesty	Objekt z investiční výstavby	 -	
235	Trafostanice+prim.příp.22kV	Objekt z investiční výstavby	 -	
236	ESO přístřešek č.24	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobrý	
237	ESO přístřešek č.25	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobrý	
238	Kotelna K1-IV 308	Ocelová,montovaná konstrukce	Velmi dobrý	
242	Nezkolaud.- hlídka VKR č.27	Zděný 1 p.objekt,šikmá střecha	Demolice	
983	ESO přístřešek 10 stání č.92	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobrý, drobné opravy	
984	ESO přístřešek 10 stání č.91	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobrý, drobné opravy	
985	ESO přístřešek 4 stání č.90	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobrý, drobné opravy	
986	ESO přístřešek 4 stání č.89	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobrý, drobné opravy	
987	ESO přístřešek 16 stání č.88	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobrý, drobné opravy	
988	ESO přístřešek 2 stání č.87	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobrý, drobné opravy	
989	ESO přístřešek 36 stání č.86	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobrý, drobné opravy	
990	ESO přístřešek 36 stání č.85	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobrý, drobné opravy	
991	ESO hala, př. TOV - č.93	Ocelová,montovaná konstrukce	Demolice	
992	Sklad č. 95	Po provedené demolici	 -	
993	Tribuna na nástupišti č.94	Zděný, dřevěný objekt	Demolice	
994	ESO př. 26 stání č.79	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobrý, drobné opravy	
995	ESO př. 52 stání č.80	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobrý, drobné opravy	
996	ESO přístřešek 38 stání č.81	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobrý, drobné opravy	
996	ESO př. 38 stání č.81	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobrý, drobné opravy	
997	ESO přístřešek 8 stání č.82	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobrý, drobné opravy	
998	ESO přístřešek 6 stání č.83	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobrý, drobné opravy	
999	ESO přístřešek 56 stání č.84	Ocelová,montovaná konstrukce	Dobrý, drobné opravy